**Prilog III**

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - LED SVJETILJKA 1550mm**

Ponuditelj je obvezan ispuniti obrazac „Tehnička specifikacija LED svjetiljke 1550mm“ na način da u kolonu **„PONUĐENA KARAKTERISTIKA**” navede karakteristiku proizvoda koju nudi.

Na mjestu gdje je to dozvoljeno, dovoljno je samo navesti prihvaća li ponuditelj navedenu karakteristiku (potrebno upisati DA ili NE).

Ako ponuđena LED svjetiljka nema neku od tehničkih karakteristika naznačenih u obrascu „Tehnička specifikacija LED izložbene svjetiljke” ili svjetiljka ne udovoljava traženim tehničkim karakteristikama, smatrat će se da njegova ponuda ne ispunjava uvjete vezane uz opis predmeta nabave i takva ponuda bit će odbijena kao nepravilna.

Tehničke karakteristike

|  |  |
| --- | --- |
| **TRAŽENO** | **PONUĐENA KARAKTERISTIKA** |
| **Svjetiljka** |
| LED svjetiljka 50W |  |
| Tip LED izvora: SMD LED |  |
| Svjetlosni tok od 5900lm do 6100lm |  |
| Kut svjetlosnog snopa od 115° do 125° |  |
| El. napon AC 230V 50Hz |  |
| Spajanje svjetiljki elektro stezaljkom; spojni vodiči prolaze cijelom dužinom svjetiljke |  |
| Učinkovitost ≥110 lm/W |  |
| Temp. boje 4000K |  |
| Indeks prikaza CRI >80 |  |
| Kućište od lakog materijala (poput PVC) |  |
| Trajanje ≥ 30.000 sati s degradacijom min L70B50 |  |
| Dužina svjetiljke od 1500mm do 1600mm |  |
| Širina svjetiljke ≤60mm |  |
| Visina svjetiljke ≤70mm |  |
| Minimalna zaštita IP65 i IK08 |  |
| Klasa zaštite od el. napona: klasa II |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (pečat i potpis odgovorne osobe ponuditelja) |
|  |
|  |