Ponuditelj je obvezan ispuniti obrazac „Tehnička specifikacija LED izložbene svjetiljke“, te ispuniti kolonu **„PONUĐENA KARAKTERISTIKA**”.

Navedenu kolonu je obvezno ispuniti na način da se za to predviđeno mjesto (prazno polje) upiše ponuđena karakteristika.

Ukoliko ponuđena LED izložbena svjetiljka nema neku od tehničkih karakteristika naznačenih u obrascu „Tehnička specifikacija LED izložbene svjetiljke” ili svjetiljka ne udovoljava traženim tehničkim karakteristikama, smatrat će se da njegova ponuda ne ispunjava uvjete vezane uz svojstva predmeta nabave.

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - LED IZLOŽBENA SVJETILJKA**

Tehničke karakteristike

|  |  |
| --- | --- |
| **TRAŽENO** | **PONUĐENA KARAKTERISTIKA** |
| **Svjetiljka** | |
| LED izložbena svjetiljka za osvjetljenje panoa; plakata; billboarda, bannera (Exhibit Light) – KPL armatura |  |
| Svjetlosni tok od 2000lm do 2500lm |  |
| Kut svjetlosnog snopa od 110° do 130° |  |
| El. napon AC 230V 50Hz |  |
| Spajanje svjetiljki u lanac (serijski); na svjetiljci je ugrađen muški i ženski priključak za kabel |  |
| Učinkovitost ≥100 lm/W |  |
| Temp. boje 4000K |  |
| Indeks prikaza CRI >80 |  |
| Kućište od lakog materijala (poput aluminij, PVC) |  |
| Trajanje ≥ 50.000 sati s degradacijom min L70B50 |  |
| Kut rotiranja svjetiljke oko osovine min -90° +90°; u smjeru osovine min 45° |  |
| Dužina osovine ≥ 500mm |  |
| Skica svjetiljke:  Kućište s LED svjetiljkama  Osovina >500mm  Zglob  Tijelo svjetiljke na koje se spaja stezaljka  Priključenje dolaznog kabela  Priključenje odlaznog kabela | |
| **Stezaljka** | |
| Način ugradnje: Na svjetiljku spaja rastavljivim spojem stezaljka koja se ručno steže bez alata. Stezaljka je dio koji se isporučuje s svjetiljkom |  |
| Hod stezaljke od 0 do min 50 mm. |  |
| Materijal stezaljke: tijela U profil aluminij ili jednakovrijedno |  |
| Materijal vijka stezaljke: čelik ili jednakovrijedno |  |
| Materijal ručice za stezanje stezaljke: PVC ili jednakovrijedno |  |
| Skica stezaljke:  Navoj  Ručno stezanje stezaljke  Hod stezaljke od 0 do min 50 mm  Prihvat na tijelo svjetiljke | |

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| (pečat i potpis) | |
|  | |