***Obrazac 2*** *- PREDMET NABAVE: Najam fotokopirnih (multifunkcijskih) aparata,* *CPV: 30121100-4*

**1. SPECIFIKACIJA MINIMALNIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **TEHNIČKI ZAHTJEV** | **MINIMALNA KARAKTERISTIKA** | **ZadovoljavaDA/NE** |
| 1 | Tip uređaja | A4/A3, multifunkcijski (kopiranje, ispis, skeniranje), kolor, uključeno postolje (samostojeći) |  |
| 2 | Brzina ispisa A4 c/b i boja | 26 str/min. Ili više |   |
| 3 | Vrijeme ispisa prve crno-bijele kopije | 6,1 sekundi ili manje |   |
| 4 | Rezolucija ispisa  | 1200 x 1200 dpi |   |
| 5 | Brzina procesora | od 1,8 GHz |   |
| 6 | Memorija  | od 265 GB ili više |   |
| 7 | Broj ulaznih ladica za papir | 4 |   |
| 8 | Ulazni kapacitet papira | 2.000 listova |   |
| 9 | Podržani formati papira iz ladice | A3, A4, A5 |   |
| 10 | Podržane gramature papira iz ladice | od 60 do 256 g/m² |   |
| 11 | Broj izlaznih pladnjeva | 1 |   |
| 12 | Ukupni izlazni kapacitet pladnjeva | 500 listova |   |
| 13 | Povezivost | 10/100/1000 Base-T, USB 3.0, Wi-Fi, NFC |   |
| 14 | Vrsta uvlakača originala (Document Feeder) | jednoprolazni sa obostranim skeniranjem, minimalni uložni kapacitet 130 listova |   |
| 15 | Automatsko obostrano skeniranje  | u jednom prolazu |   |
| 16 | Rezolucija skeniranja  | 600x600 dpi |   |
| 17 | Brzina obostranog skeniranja sa uvlakača originala | 80 ipm |   |
| 18 | Destinacije skeniranog dokumenta | USB memorija, E-mail, Mreža (FTP/SFTP/SMB) |   |
| 19 | Formati skeniranog dokumenta | TIFF, JPEG, PDF, PDF/A |   |
| 20 | Printerski jezici  | PCL 5e/PCL 6 |   |
| 21 | Podržani operativni sustavi | Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X (10.15 ili noviji), Linux |   |
| 22 | Dijagonala upravljačkog ekrana | 17,78 cm (7“) |   |
| 23 | Integrirano upravljanje ispisom | Integrirano programsko rješenje za praćenje statistike ispisa i kopija po korisniku (količina i vrsta ispisa), ograničavanje broja ispisa i kopija u boji po korisniku, uz mogućnost izvoza izvještaja. Kontrola pristupa ispisu. Ispis na uređaju ne započinje dok se korisnik ne prijavi na uređaj putem definiranog načina prijave na uređaju. |   |

**2.** **MINIMALNE KARAKTERISTIKE PAPIRA**

|  |  |
| --- | --- |
| Papir A4 |  Zadovoljava |
| Karakteristika | Zahtijevano uz dozvoljena odstupanja sukladno ISO standardu | DA/NE |  |
| Tip: | Bijeli papir za ispis i kopiranje, pakiran u omot 1/500 papira |  |  |
| Format papira: | A4 |  |  |
| Klasa: | B klasa |  |  |
| Gramatura (ISO 536): | 75 g/m2  |  |  |
| CIE bjelina (ISO 11475) | ≥ 161 (+\_3.0) |  |  |

Potpisom i ovjerom Ponuditelj jamči da ponuđeni multifunkcijski uređaji i papir za ispis i kopiranje zadovoljavaju minimalne tražene tehničke karakteristike. Ukoliko za neku od karakteristika ponuditelj upiše NE, ponuda neće biti prihvatljiva.

  Ponuditelj:

|  |
| --- |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

(pečat i potpis ovlaštene osobe)