Ponuditelj je obvezan ispuniti obrazac „Tehnička specifikacija LED reflektor“, te ispuniti kolonu **„PONUĐENA KARAKTERISTIKA**”.

Navedenu kolonu je obvezno ispuniti na način da se za to predviđeno mjesto (prazno polje) upiše ponuđena karakteristika.

Ukoliko ponuđen LED reflektor nema neku od tehničkih karakteristika naznačenih u obrascu „Tehnička specifikacija LED reflektor” ili reflektor ne udovoljava traženim tehničkim karakteristikama, smatrat će se da njegova ponuda ne ispunjava uvjete vezane uz svojstva predmeta nabave.

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - LED REFLEKTOR**

Tehničke karakteristike

Grupa 4

|  |  |
| --- | --- |
| **TRAŽENO** | **PONUĐENA KARAKTERISTIKA** |
| **Stezaljka** |
| Stezaljka ("klempa") za ovješenje reflektora na aluminiski nosač. Clam for truss. Stezalka ima mehanizam za vanjsko stezanje na cijev aluminijske konstrukcije. |  |
| Promjer stezaljke za spoj na cijev je minimalno od 48mm do 51mm |  |
| Ručno pritezanje stezaljke na Al nosač bez alata. |  |
| Vijak za spajanje stezaljke s reflektorom M10x30; kvaliteta 8.8; s leptir maticom |  |
| Minimalna nosivost 80 kg |  |
| Dimenzije stezaljkeD = 160-170 mmV = 100-110 mmŠ = 25-30 mm |  |
| Primjer stezaljke:Slika na kojoj se prikazuje skeč, dijagram, tekst, tehničko crtanje  Opis je automatski generiran |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (Pečat i potpis) |