TROŠKOVNIK ZA OSOBNU VATROGASNU ZAŠTITNU OPREMU

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Vrsta opreme | Norma opreme i opis | Jamstveni rok (u godinama) | Jedinicamjere | Količina | Jedinična cijena u eur | Ukupna cijena u eur |
| 1. | Interventno vatrogasno odijelo za strukturne požare | EN 469:2005Tamno plave bojeVeličine, dizajn i oznake EN 13688:2013 |  | kom | 7 |  |  |
| 2. | Vatrogasne čizme za intervencije, izrađene od crne impregnirane kože otporne na vodu | EN 15090:2012, za vatrogasnu obuću tip 2.CE br. 24212322/OE od 10 kolovoza 2012. g. izdan u prijavi br. 0498, tj. Istitutio Italiano di RIcerche COllaudi TESTe Cetificazione di Calzature (RICOTEST)Potvrda o odobrenju br. 1333/2012Čizme zadovoljavaju zahtjeve treće termičke razine (HI3) |  | kom | 7 |  |  |
| 3. | Vatrogasna kaciga za intervencije s vizirom i zaštitnim naočalama | EN 443:2008EN 14458:2004 Otpornost na visoke temperature (do 1000 °C unutar 10 sekundi plamenih udara).Visoka otpornost na mehanička oštećenjaElektro izolacija E2Reflektirajuće trake za bolju vidljivost u svim uvjetima |  | kom | 7 |  |  |
| 4. | Vatrogasne rukavice | EN 659:2008Rukavica je otporna na toplinu, vodootporna, vjetronepropusna i prozračna.Rukavica je namijenjena za gašenje požara, spašavanje i za tehničke intervencije. |  | kom | 7 |  |  |
| 5. | Vatrogasni opasač radni tip B  | DS, ÖNORM F 4030 TIP B |  | kom | 7 |  |  |
| **UKUPNO** |  |  |
| **PDV 25%** |  |  |
| **SVE SVEUKUPNO** |  |  |

Napomena:

Sva oprema mora biti certificirana i u skladu sa zahtjevima koje proizlaze iz EN normi za osobnu zaštitnu vatrogasnu opremu.

Jamstveni rok se upisuje u godinama; ukoliko je jamstveni rok za pojedinu opremu kraći od jedne godine, isti se piše u mjesecima te se to izrekom mora napisati u predviđenu kolonu (npr. 6 mjeseci).

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ponuditelj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (pečat i potpis ponuditelja)